[root@node1 ~]# ib\_write\_bw -d mlx5\_0 -b -F -D 3 --cpu\_util --rdma\_cm

[root@node2 ~]# ib\_write\_bw -d mlx5\_0 -b -F -D 30 --cpu\_util --rdma\_cm 10.10.10.1

Server: ./ib\_write\_bw -s 8388608 -b -D 5 -q 3

Client: ./ib\_write\_bw -s 8388608 -b -D 5 -q 3 1.1.1.2