# numactl --physcpubind=80 ib\_write\_bw -a -d mlx5\_2 -i 1 --report\_gbits -F -n 10000 -b &

ssh rome002 numactl --physcpubind=80 ib\_write\_bw -a -d mlx5\_2 -i 1 --report\_gbits -F rome001 -n 10000 -b